* Yük Hücresi Kapasitesi: 20 kg
* Ayırıcı Giriş Gerilimi: ± 40mV
* Veri Hassasiyeti: 24 bit (24 bit A / D Çevirici Entegre)
* Yenileme Frekansı: 80 Hz
* Çalışma Gerilimi: 4.8 - 5.5V
* Çıkış gerilim aralığı: 2.6V ~ 5.5V
* Çalışma akımı: <10 mA
* Boyutu: 34.5mm x 20.5mm x 1.1mm

Güç Hücresi Bağlantıları:

* Kırmızı: Power +
* Siyah: Power -
* Yeşil: Sinyal +
* Beyaz: Sinyal -